(module "DIP1550W56P254L5219H483Q40N" (layer F.Cu)
  (descr "40-Lead Plastic Dual In-Line (P) - 600 mil Body [PDIP]")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIP1550W56P254L5219H483Q40N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.748 -24.13) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.748 -21.59) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.748 -19.05) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.748 -16.51) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.748 -13.97) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.748 -11.43) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.748 -8.89) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.748 -6.35) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -7.748 -3.81) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -7.748 -1.27) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -7.748 1.27) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -7.748 3.81) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -7.748 6.35) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -7.748 8.89) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -7.748 11.43) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -7.748 13.97) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -7.748 16.51) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -7.748 19.05) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -7.748 21.59) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -7.748 24.13) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.748 24.13) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.748 21.59) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.748 19.05) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.748 16.51) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 7.748 13.97) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 7.748 11.43) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 7.748 8.89) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 7.748 6.35) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 7.748 3.81) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 7.748 1.27) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 7.748 -1.27) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 7.748 -3.81) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 7.748 -6.35) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 7.748 -8.89) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 7.748 -11.43) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 7.748 -13.97) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 7.748 -16.51) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 7.748 -19.05) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 7.748 -21.59) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 7.748 -24.13) (size 1.16 1.16) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PIC16F877A-I_P.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
