(module DIP16-2.54-19.2X7.62MM (layer F.Cu) (tedit 654C65D3)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at 1.5890805 -6.1656325 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP16-2.54-19.2X7.62MM (at 9.152105 0.190669 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -8.89 3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at -8.89 -3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.89 -3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)