(footprint DIP254P762X508-16 (layer F.Cu) (tedit 65D11865)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.53515 -20.32074 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP254P762X508-16 (at 8.18785 2.72079 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -17.78) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -15.24) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -12.7) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 -10.16) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -7.62 0.0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0.0 -2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0.0 -5.08) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.0 -7.62) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0.0 -10.16) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0.0 -12.7) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0.0 -15.24) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 0.0 -17.78) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)