(module DIP254P762X533-8 (layer F.Cu) (tedit 648454B0)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.328155 -11.839035 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP254P762X533-8 (at 9.40685 4.04239 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -7.62) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 0.0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.0 -2.54) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0.0 -5.08) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.0 -7.62) (size 1.6764 1.6764) (drill 1.1176) (layers *.Cu *.Mask))
)