(module DIP762W50P254L650H458Q4B (layer F.Cu) (tedit 624D695E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.76251 -3.43135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP762W50P254L650H458Q4B (at 8.76938 3.30441 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 -1.27) (size 1.26 1.26) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.26 1.26) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.26 1.26) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.26 1.26) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
)