(module DIP762W53P254L1902H420Q14N (layer F.Cu) (tedit 645AE6D8)
  (descr "SOT27-1 (14 leads (300 mil))")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at -0.05 -11.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 74HCT04N,652 (at 0 11.4) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 -7.62) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 -5.08) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 -2.54) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 2.54) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 5.08) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 7.62) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 7.62) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 5.08) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.81 2.54) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.81 -2.54) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.81 -5.08) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 74HCT04N.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
