(module DIP762W60P254L3556H510Q28 (layer F.Cu) (tedit 64363C3F)
  (fp_text reference REF** (at -2.063295 -19.042345) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP762W60P254L3556H510Q28 (at 10.7425 19.5763) (layer F.Fab))
  (pad 21 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 -8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 -11.43) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -3.81 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -3.81 8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -3.81 11.43) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 3.81 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 3.81 8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 3.81 11.43) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 3.81 -8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 3.81 -11.43) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 -13.97) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 3.81 -13.97) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 -16.51) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 3.81 -16.51) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -3.81 13.97) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 3.81 13.97) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -3.81 16.51) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 3.81 16.51) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
