(module DIP787W46P254L927H533Q8 (layer F.Cu) (tedit 64682736)
  (fp_text reference REF** (at -0.025 -7.425) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PIC12F675-I/P (at -0.025 7.075) (layer F.Fab))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.935 1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.935 -1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.935 3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.935 -3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.935 3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.935 -3.81) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.935 1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.935 -1.27) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
