(module "DIP787W49P254L2197H469Q16N" (layer F.Cu)
  (descr "DIP Package 4100R_2")
  (tags "Resistor Network")
  (fp_text reference RN** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIP787W49P254L2197H469Q16N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.935 -8.89) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.935 -6.35) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.935 -3.81) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.935 -1.27) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.935 1.27) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.935 3.81) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.935 6.35) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.935 8.89) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.935 8.89) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.935 6.35) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.935 3.81) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.935 1.27) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.935 -1.27) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.935 -3.81) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 3.935 -6.35) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 3.935 -8.89) (size 1.088 1.088) (drill 0.688) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 4116R-1-103LF.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
