(module DIP794W45P254L1969H508Q14 (layer F.Cu) (tedit 6464557E)
  (fp_text reference REF** (at 0 -11) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SN74LS08N (at 0 11) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.97 -7.62) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.97 -5.08) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.97 -2.54) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.97 0) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.97 2.54) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.97 5.08) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.97 7.62) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.97 7.62) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.97 5.08) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.97 2.54) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.97 0) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.97 -2.54) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.97 -5.08) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.97 -7.62) (size 1.17 1.17) (drill 0.77) (layers *.Cu *.Mask))
)
