(module DIP794W45P254L1969H508Q16 (layer F.Cu) (tedit 625966CB)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.425 -11.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP794W45P254L1969H508Q16 (at 11.275 11.135 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.97 -8.89) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.97 -6.35) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.97 -3.81) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.97 -1.27) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.97 1.27) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.97 3.81) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.97 6.35) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.97 8.89) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.97 8.89) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.97 6.35) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.97 3.81) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 3.97 1.27) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.97 -1.27) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.97 -3.81) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 3.97 -6.35) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 3.97 -8.89) (size 1.13 1.13) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
)