(module "DIP794W53P254L959H508Q8N" (layer F.Cu)
  (descr "8-DIP (0.300\", 7.62mm)")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIP794W53P254L959H508Q8N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.97 -3.81) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.97 -1.27) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.97 1.27) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.97 3.81) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.97 3.81) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.97 1.27) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.97 -1.27) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.97 -3.81) (size 1.13 1.13) (drill 0.73) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TL072CP.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
