(module "DIP794W56P254L3486H508Q28N" (layer F.Cu)
  (descr "SPDIP")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIP794W56P254L3486H508Q28N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.969 -16.51) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.969 -13.97) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.969 -11.43) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.969 -8.89) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -3.969 -6.35) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.969 -3.81) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.969 -1.27) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.969 1.27) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -3.969 3.81) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -3.969 6.35) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -3.969 8.89) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -3.969 11.43) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -3.969 13.97) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -3.969 16.51) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 3.969 16.51) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 3.969 13.97) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 3.969 11.43) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 3.969 8.89) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 3.969 6.35) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 3.969 3.81) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 3.969 1.27) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 3.969 -1.27) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 3.969 -3.81) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 3.969 -6.35) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 3.969 -8.89) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 3.969 -11.43) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 3.969 -13.97) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 3.969 -16.51) (size 1.159 1.159) (drill 0.759) (layers *.Cu *.Mask))
  (model PIC18F25Q10-I_SP.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
