(module DIP825W50P509L880H320Q4 (layer F.Cu) (tedit 64B613CD)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.645 -5.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DIP825W50P509L880H320Q4 (at 10.785 5.635 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -4.125 -2.55) (size 1.14 1.14) (drill 0.79) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.125 2.55) (size 1.14 1.14) (drill 0.79) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.125 2.55) (size 1.14 1.14) (drill 0.79) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 4.125 -2.55) (size 1.14 1.14) (drill 0.79) (layers *.Cu *.Mask))
)