(module "DIP850W46P254L2324H393Q18N" (layer F.Cu)
  (descr "DIP-18")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIP850W46P254L2324H393Q18N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -4.25 -10.16) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -4.25 -7.62) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -4.25 -5.08) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -4.25 -2.54) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -4.25 0) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -4.25 2.54) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -4.25 5.08) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -4.25 7.62) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -4.25 10.16) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 4.25 10.16) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 4.25 7.62) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 4.25 5.08) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 4.25 2.54) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 4.25 0) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 4.25 -2.54) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 4.25 -5.08) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 4.25 -7.62) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 4.25 -10.16) (size 1.06 1.06) (drill 0.66) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ULN2803A.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
