(module "DIPS1524W51P254L1257H800Q10N" (layer F.Cu)
  (descr "HDSP-5503")
  (tags "Display")
  (fp_text reference DS** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIPS1524W51P254L1257H800Q10N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 15.24 10.16) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 7.62) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 15.24 5.08) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 15.24 2.54) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (model HDSP-5503.stp
    (at (xyz 0.29999999549445 -0.1999999969963 0.042519686728951))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
