(module "DIPS762W100P508L2800H1090Q12N" (layer F.Cu)
  (descr "S4EB-12V")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIPS762W100P508L2800H1090Q12N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 15.24) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 20.32) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 25.4) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 25.4) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 20.32) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 7.62 15.24) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 7.62 10.16) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model S4EB-12V.stp
    (at (xyz 0.14999999774723 -0.4980314810445 0.0035433072274125))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
