(module "DIPS762W70P254L3556H530Q28N" (layer F.Cu)
  (descr "DIP28")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIPS762W70P254L3556H530Q28N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 10.16) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0 12.7) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 15.24) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 17.78) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 20.32) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0 22.86) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 25.4) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0 27.94) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 30.48) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0 33.02) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 7.62 33.02) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 7.62 30.48) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.62 27.94) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 7.62 25.4) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 7.62 22.86) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 20.32) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 7.62 17.78) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 7.62 15.24) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 7.62 12.7) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 7.62 10.16) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.425 1.425) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 1-2199298-9.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
