(module "DK1A3VF" (layer F.Cu)
  (descr "DK1A-3V-F-2")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 8.295 -5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.295 -5.08) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DK1A3VF" (at 8.295 -5.08) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 17.780 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 -10.16) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model DK1A-3V-F.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
