(module "DM3CSSF" (layer F.Cu)
  (descr "DM3CS-SF-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 0.825) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.825) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DM3CSSF" (at 0.000 0.825) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 3.000 6.35 0) (size 0.700 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.900 6.35 0) (size 0.700 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.800 6.35 0) (size 0.700 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.300 6.35 0) (size 0.700 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.400 6.35 0) (size 0.700 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.500 6.35 0) (size 0.700 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -3.600 6.35 0) (size 0.700 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -4.700 6.35 0) (size 0.700 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -6.800 5.85 0) (size 1.000 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 6.550 5.85 0) (size 1.500 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP3 smd rect (at -3.300 -6.35 90) (size 1.400 2.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP4 smd rect (at 1.600 -6.35 90) (size 1.400 2.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP5 smd rect (at 4.650 -6.45 90) (size 1.200 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model DM3CS-SF.stp
    (at (xyz -0.27165354706171 -0.27204723808709 0.064173228158726))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
