(module DME2P27K-F (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 5.0038 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DME_0.236X0.453X0.492X0.394X0.024_CND (at 5.0038 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.3716 1.3716) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.0076 0) (size 1.3716 1.3716) (drill 0.8636) (layers *.Cu *.Mask))
)
