(module "DMG3415UFY47" (layer F.Cu)
  (descr "X2-DFN2015-3")
  (tags "MOSFET (P-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 0.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.1) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DMG3415UFY47" (at 0.000 0.1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.500 0.9 0) (size 0.310 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.500 0.9 0) (size 0.310 0.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -0.825 0) (size 0.310 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.000 -0 90) (size 1.000 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
