(module "DMG7401SFG13" (layer F.Cu)
  (descr "PowerDI3333-8 _ 2022")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 0.04) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.04) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DMG7401SFG13" (at 0.000 0.04) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.975 1.54 0) (size 0.420 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.325 1.54 0) (size 0.420 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.325 1.54 0) (size 0.420 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.975 1.54 0) (size 0.420 0.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.975 -1.54 0) (size 0.420 0.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.325 -1.54 0) (size 0.420 0.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.325 -1.54 0) (size 0.420 0.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.975 -1.54 0) (size 0.420 0.540) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.000 -0.415 90) (size 1.710 2.370) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
