(module DORJI_DRA818V (layer F.Cu) (tedit 6916A01D)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -15.83525 -12.89331 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DORJI_DRA818V (at -10.765675 12.138375 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -13.35 -8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -8.9 -8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -4.45 -8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.0 -8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 4.45 -8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 8.9 -8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at 13.35 -8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at 17.125 -6.9) (size 2.47 1.88) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 17.125 -2.3) (size 2.47 1.88) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 17.125 2.3) (size 2.47 1.88) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 17.125 6.9) (size 2.47 1.88) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 13.35 8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 8.9 8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 4.45 8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 0.0 8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -4.45 8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -8.9 8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -13.35 8.825) (size 1.88 2.47) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P2 smd rect (at -17.125 -6.2) (size 1.8 6.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad P3 smd rect (at -17.125 5.5) (size 1.8 8.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)