(module DPAK127P1490X440-8N (layer F.Cu) (tedit 64B9F276)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 1.016 -6.35 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DPAK127P1490X440-8N (at 9.779 6.223 0) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at -5.95 0.0) (size 3.81 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -5.95 -1.27) (size 3.81 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -5.95 -2.54) (size 3.81 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -5.95 -3.81) (size 3.81 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -5.95 1.27) (size 3.81 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -5.95 2.54) (size 3.81 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -5.95 3.81) (size 3.81 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 3.71 0.0 270.0) (size 10.07 8.29) (layers F.Cu F.Mask))
)