(module DPAK170P1435X465-6N (layer F.Cu) (tedit 648CD009)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -4.445 -6.35 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DPAK170P1435X465-6N (at 4.445 6.35 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -6.13 -3.4) (size 3.21 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -6.13 -1.7) (size 3.21 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -6.13 0.0) (size 3.21 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -6.13 1.7) (size 3.21 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -6.13 3.4) (size 3.21 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 3.5 0.0) (size 8.46 10.53) (layers F.Cu F.Mask))
)