(module DPAK228P994X240-4N (layer F.Cu) (tedit 645ECB04)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.05 -6.95) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AOD4184A (at -0.1 7.2) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -2.286 4.09 270) (size 3.02 0.97) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.286 4.09 270) (size 3.02 0.97) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 -2.44 90) (size 6.32 5.67) (layers F.Cu F.Mask))
)
