(module "DQA(R-PUSON-N10)" (layer F.Cu)
  (descr "DQA (R-PUSON-N10)")
  (tags "Diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference D** (at -0.34483 -1.37981) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.34483 -1.37981) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DQA(R-PUSON-N10)" (at -0.34483 -1.37981) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1 0.385 0) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.5 0.385 0) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 0.385 0) (size 0.4 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.5 0.385 0) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1 0.385 0) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1 -0.385 0) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.5 -0.385 0) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 -0.385 0) (size 0.4 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.5 -0.385 0) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -1 -0.385 0) (size 0.3 0.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TPD4E05U06DQAR.stp
    (at (xyz 0 0 0.020866140605896))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
