(module DRV2604YZFT (layer F.Cu) (tedit 655C4BDD)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value YZF9 (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user A (at -1.3716 -0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user C (at -1.3716 0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 1 (at -0.5 -1.3716 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text user 3 (at 0.5 -1.3716 90) (layer F.SilkS))
  (pad A1 smd circle (at -0.5 -0.5) (size 0.3048 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at 0 -0.5) (size 0.3048 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at 0.5 -0.5) (size 0.3048 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -0.5 0) (size 0.3048 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at 0 0) (size 0.3048 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at 0.5 0) (size 0.3048 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C1 smd circle (at -0.5 0.5) (size 0.3048 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at 0 0.5) (size 0.3048 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C3 smd circle (at 0.5 0.5) (size 0.3048 0.3048) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
