(module easyeda2kicad:QFN-16_L4.0-W4.0-P0.65-TL-EP2.2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.97) (layer F.SilkS))
	(fp_text value QFN-16_L4.0-W4.0-P0.65-TL-EP2.2 (at 0 5.97) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -1.97 -0.98 -90.00) (size 0.36 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -1.97 -0.32 -90.00) (size 0.36 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -1.97 0.33 -90.00) (size 0.36 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -1.97 0.98 -90.00) (size 0.36 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at -0.98 1.97 -90.00) (size 1.09 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at -0.32 1.97 -90.00) (size 1.09 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 0.33 1.97 -90.00) (size 1.09 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 0.98 1.97 -90.00) (size 1.09 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 1.97 0.98 -90.00) (size 0.36 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 1.97 0.33 -90.00) (size 0.36 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 1.97 -0.32 -90.00) (size 0.36 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 1.97 -0.98 -90.00) (size 0.36 1.09) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at 0.98 -1.97 -90.00) (size 1.09 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at 0.33 -1.97 -90.00) (size 1.09 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -0.32 -1.97 -90.00) (size 1.09 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -0.98 -1.97 -90.00) (size 1.09 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.16 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DRV8800RTYR/DRV8800RTYR.3dshapes/QFN-16_L4.0-W4.0-H1.0-P0.65.wrl"
		(offset (xyz -961.410 817.140 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)