(module easyeda2kicad:VSON-10_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP_DRC (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value VSON-10_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP_DRC (at 0 5.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 11 smd custom (at 0.00 0.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -1.7 -0.38)(xy -1.2 -0.38)(xy -1.2 -0.83)(xy 1.2 -0.83)(xy 1.2 -0.38)(xy 1.7 -0.38)(xy 1.7 -0.13)(xy 1.2 -0.13)(xy 1.2 0.12)(xy 1.2 0.12)(xy 1.7 0.12)(xy 1.7 0.23)(xy 1.7 0.37)(xy 1.2 0.37)(xy 1.2 0.82)(xy -1.2 0.82)(xy -1.2 0.37)(xy -1.7 0.37)(xy -1.7 0.12)(xy -1.2 0.12)(xy -1.2 -0.13)(xy -1.7 -0.13)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 9 smd rect (at -0.50 -1.40 0.00) (size 0.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -1.00 -1.40 0.00) (size 0.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.00 -1.40 180.00) (size 0.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 0.50 -1.40 180.00) (size 0.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.00 -1.40 180.00) (size 0.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.00 1.40 180.00) (size 0.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.50 1.40 0.00) (size 0.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.00 1.40 0.00) (size 0.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.50 1.40 0.00) (size 0.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.00 1.40 0.00) (size 0.30 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DRV8832DRCR/DRV8832DRCR.3dshapes/VSON-10_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP_DRC.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)