(module easyeda2kicad:WSON-12_L3.0-W2.0-P0.50-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.9399999999999995) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WSON-12_L3.0-W2.0-P0.50-BL-EP (at 0 4.9399999999999995) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.25 0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.75 0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.25 0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.25 0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.75 0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.25 0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -1.25 -0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -0.75 -0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -0.25 -0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.25 -0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.75 -0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.25 -0.94 0.00) (size 0.28 0.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd custom (at 0.00 0.00 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -1.05 -0.45)(xy -1.05 -0.3)(xy -1.7 -0.3)(xy -1.7 -0.1)(xy -1.7 -0.1)(xy -1.05 -0.1)(xy -1.05 0.1)(xy -1.7 0.1)(xy -1.7 0.3)(xy -1.05 0.3)(xy -1.05 0.45)(xy 1.05 0.45)(xy 1.05 0.3)(xy 1.7 0.3)(xy 1.7 0.1)(xy 1.05 0.1)(xy 1.05 -0.1)(xy 1.7 -0.1)(xy 1.7 -0.3)(xy 1.05 -0.3)(xy 1.05 -0.45)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DRV8839DSSR/DRV8839DSSR.3dshapes/WSON-12_L3.0-W2.0-H0.8-P0.50.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)