(module "DS18B20" (layer F.Cu)
  (descr "DS18B20+-6")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0.605) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.605) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DS18B20" (at 0.000 -0.605) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.270 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.270 -0) (size 1.100 1.100) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (model DS18B20+.stp
    (at (xyz 0.046456690848343 -0.043307087552829 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
