(module "DS1EMDC24V" (layer F.Cu)
  (descr "DS1E-M-DC24V-2")
  (tags "Relay or Contactor")
    (fp_text user %R (at 6.050 -3.81) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.700 -0) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 12.700 -7.62) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.080 -7.62) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.000 -7.62) (size 1.800 1.800) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model DS1E-M-DC24V.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
