(module easyeda2kicad:TSOC-6_L4.0-W4.0-P1.27-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.73) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TSOC-6_L4.0-W4.0-P1.27-BL (at 0 5.73) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.27 1.73 0.00) (size 0.61 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 1.73 0.00) (size 0.61 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.27 1.73 0.00) (size 0.61 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.27 -1.73 0.00) (size 0.61 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -1.73 0.00) (size 0.61 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -1.27 -1.73 0.00) (size 0.61 1.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DS2502P-E48+/DS2502P-E48+.3dshapes/TSOC-6_L4.0-W4.0-H1.2-P1.27.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)