(module DS2E-SL2-DC1.5V (layer F.Cu) (tedit 64296EFC)
  (fp_text reference REF** (at 0.254 -12.192) (layer F.SilkS))
  (fp_text value RELAY_DS2E_L2_PAN (at 0 12.446) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -3.81 -10.837333) (layer F.Fab))
  (fp_text user * (at -3.81 -10.837333) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 -9.144) (size 1.397 1.397) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 -6.604) (size 1.397 1.397) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 -1.524) (size 1.397 1.397) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 3.556) (size 1.397 1.397) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 8.636) (size 1.397 1.397) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 8.636) (size 1.397 1.397) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 3.556) (size 1.397 1.397) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.81 -1.524) (size 1.397 1.397) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 3.81 -6.604) (size 1.397 1.397) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 3.81 -9.144) (size 1.397 1.397) (drill 0.889) (layers *.Cu *.Mask))
)
