(module easyeda2kicad:RELAY-TH_DSP1A-L2-DC12V (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_DSP1A-L2-DC12V (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 16 thru_hole circle (at -8.89 -3.81 180.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.2999720000000001 1.3050519999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at -8.89 3.81 180.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.2999720000000001 1.3050519999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 1.27 3.81 180.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.2999720000000001 1.3050519999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 8.89 3.81 180.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.2999720000000001 1.3050519999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -6.35 3.81 180.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.2999720000000001 1.3050519999999999))
	(pad 15 thru_hole circle (at -6.35 -3.81 180.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 1.2999720000000001 1.3050519999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DSP1A-L2-DC12V/DSP1A-L2-DC12V.3dshapes/RELAY-TH_DSP1A-L2-DC12V.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)