(module "DT1312PA" (layer F.Cu)
  (descr "DT13-12PA-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 16.710 -11.115) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 16.710 -11.115) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DT1312PA" (at 16.710 -11.115) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -0.000 0) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.000 -4.445) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.000 -8.89) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.000 -13.34) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -0.000 -17.785) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -0.000 -22.23) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.350 -22.23) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.350 -17.785) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.350 -13.34) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.350 -8.89) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 6.350 -4.445) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 6.350 0) (size 2.715 2.715) (drill 1.81) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 1.020 6.425) (size 4.485 4.485) (drill 2.99) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 12.450 -11.115) (size 4.485 4.485) (drill 2.99) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at 1.020 -28.655) (size 4.485 4.485) (drill 2.99) (layers *.Cu *.Mask))
  (model DT13-12PA.stp
    (at (xyz 1.4377952936127 0.43740156128651 0.70826770752434))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
