(module D_P600_R-6_P20.00mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5AE50CD5)
  (descr "Diode, P600_R-6 series, Axial, Horizontal, pin pitch=20mm, , length*diameter=9.1*9.1mm^2, , http://www.vishay.com/docs/88692/p600a.pdf, http://www.diodes.com/_files/packages/R-6.pdf")
  (tags "Diode P600_R-6 series Axial Horizontal pin pitch 20mm  length 9.1mm diameter 9.1mm")
  (fp_text reference REF** (at 10 -5.67) (layer F.SilkS))
  (fp_text value D_P600_R-6_P20.00mm_Horizontal (at 10 5.67) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 20 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user %R (at 10.6825 0) (layer F.Fab))
  (fp_text user K (at 0 -2.6) (layer F.Fab))
  (fp_text user K (at 0 -2.6) (layer F.SilkS))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_THT.3dshapes/D_P600_R-6_P20.00mm_Horizontal.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)