(module Digilent-410-328-35-MFG (layer F.Cu) (tedit 6108BBE8)
(fp_text reference REF** (at -8.8900000000 -35.7250000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 thru_hole rect (at -7.6200000000 -26.0350000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 2 thru_hole circle (at -7.6200000000 -23.4950000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 3 thru_hole circle (at -7.6200000000 -20.9550000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 4 thru_hole circle (at -7.6200000000 -18.4150000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 5 thru_hole circle (at -7.6200000000 -15.8750000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 6 thru_hole circle (at -7.6200000000 -13.3350000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 7 thru_hole circle (at -7.6200000000 -10.7950000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 8 thru_hole circle (at -7.6200000000 -8.2550000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 9 thru_hole circle (at -7.6200000000 -5.7150000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 10 thru_hole circle (at -7.6200000000 -3.1750000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 11 thru_hole circle (at -7.6200000000 -0.6350000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 12 thru_hole circle (at -7.6200000000 1.9050000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 13 thru_hole circle (at -7.6200000000 4.4450000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 14 thru_hole circle (at -7.6200000000 6.9850000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 15 thru_hole circle (at -7.6200000000 9.5250000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 16 thru_hole circle (at -7.6200000000 12.0650000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 17 thru_hole circle (at -7.6200000000 14.6050000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 18 thru_hole circle (at -7.6200000000 17.1450000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 19 thru_hole circle (at -7.6200000000 19.6850000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 20 thru_hole circle (at -7.6200000000 22.2250000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 21 thru_hole circle (at -7.6200000000 24.7650000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 22 thru_hole circle (at -7.6200000000 27.3050000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 23 thru_hole circle (at -7.6200000000 29.8450000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 24 thru_hole circle (at -7.6200000000 32.3850000000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 25 thru_hole circle (at 7.6200000000 32.3849990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 26 thru_hole circle (at 7.6200000000 29.8449990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 27 thru_hole circle (at 7.6200000000 27.3049990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 28 thru_hole circle (at 7.6200000000 24.7649990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 29 thru_hole circle (at 7.6200000000 22.2249990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 30 thru_hole circle (at 7.6200000000 19.6849990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 31 thru_hole circle (at 7.6200000000 17.1449990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 32 thru_hole circle (at 7.6200000000 14.6049990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 33 thru_hole circle (at 7.6200000000 12.0649990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 34 thru_hole circle (at 7.6200000000 9.5249990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 35 thru_hole circle (at 7.6200000000 6.9849990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 36 thru_hole circle (at 7.6200000000 4.4449990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 37 thru_hole circle (at 7.6200000000 1.9049990000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 38 thru_hole circle (at 7.6200000000 -0.6350010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 39 thru_hole circle (at 7.6200000000 -3.1750010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 40 thru_hole circle (at 7.6200000000 -5.7150010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 41 thru_hole circle (at 7.6200000000 -8.2550010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 42 thru_hole circle (at 7.6200000000 -10.7950010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 43 thru_hole circle (at 7.6200000000 -13.3350010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 44 thru_hole circle (at 7.6200000000 -15.8750010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 45 thru_hole circle (at 7.6200000000 -18.4150010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 46 thru_hole circle (at 7.6200000000 -20.9550010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 47 thru_hole circle (at 7.6200000000 -23.4950010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(pad 48 thru_hole circle (at 7.6200000000 -26.0350010000 )(size 1.6668000000 1.6668000000)(drill 1.0668)(layers *.Cu))
(model eec.models/Digilent_-_410-328-35.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
