(module Diode_THT:Diode_Bridge_IXYS_GUFP (layer F.Cu) (tedit 5F2A60B5)
  (descr "Three phase, Bridge, Rectifier")
  (tags "diode module")
  (fp_text reference REF** (at 0 -4) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Diode_Bridge_IXYS_GUFP (at -1.75 33.5) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at -1.25 26.5) (layer F.Fab))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 30) (size 3 3) (drill 1.39) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 22.5) (size 3 3) (drill 1.39) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 15) (size 3 3) (drill 1.39) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 7.5) (size 3 3) (drill 1.39) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.39) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_THT.3dshapes/Diode_Bridge_IXYS_GUFP.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
