(module Diode_THT:Diode_Bridge_Vishay_GBU (layer F.Cu) (tedit 62186552)
  (descr "Vishay GBU rectifier package, 5.08mm pitch, see http://www.vishay.com/docs/88606/g3sba20.pdf")
  (tags "Vishay GBU rectifier diode bridge")
  (fp_text reference REF** (at 7.7 3.3 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Diode_Bridge_Vishay_GBU (at 7.1 -2.5 180) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 7.65 0.6 180) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3.2 3.2) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_THT.3dshapes/Diode_Bridge_Vishay_GBU.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
