(module Diode_THT:Diode_Bridge_Vishay_KBPC6 (layer F.Cu) (tedit 5A638B70)
  (descr "Single phase bridge rectifier case KBPC6, see http://www.vishay.com/docs/93585/vs-kbpc1series.pdf")
  (tags "Diode Bridge")
  (fp_text reference REF** (at 10.75 14.05 180) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Diode_Bridge_Vishay_KBPC6 (at 6 -3.7 180) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 5.2 5.415 180) (layer F.Fab))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 10.4) (size 2.6 2.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.6 2.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.4 0) (size 2.6 2.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.4 10.4) (size 2.6 2.6) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_THT.3dshapes/Diode_Bridge_Vishay_KBPC6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
