(module Diode_THT:Diode_Bridge_Vishay_KBU (layer F.Cu) (tedit 5A4F7739)
  (descr "Vishay KBU rectifier package, 5.08mm pitch, see http://www.vishay.com/docs/88656/kbu4.pdf")
  (tags "Vishay KBU rectifier diode bridge")
  (fp_text reference REF** (at 7.8 -3.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Diode_Bridge_Vishay_KBU (at 7.5 6.2) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 7.7 3.3) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.8 2.8) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2.8 2.8) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 2.8 2.8) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 2.8 2.8) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_THT.3dshapes/Diode_Bridge_Vishay_KBU.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
