(module EASTRISING_ER-CON50HT-1 (layer F.Cu) (tedit 68053B7F)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -12.065 -6.985 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value EASTRISING_ER-CON50HT-1 (at -0.635 1.905 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -12.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -11.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -11.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -10.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -10.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -9.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -9.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -8.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at -8.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -7.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -7.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -6.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -6.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -5.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -5.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -4.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -4.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -3.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -3.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at -2.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at -2.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at -1.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at -1.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at -0.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at -0.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at 0.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at 0.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at 1.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at 1.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at 2.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 smd rect (at 2.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 smd rect (at 3.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 smd rect (at 3.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 smd rect (at 4.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 smd rect (at 4.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 smd rect (at 5.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 smd rect (at 5.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 smd rect (at 6.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 smd rect (at 6.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 smd rect (at 7.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 41 smd rect (at 7.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 42 smd rect (at 8.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 43 smd rect (at 8.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 44 smd rect (at 9.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 45 smd rect (at 9.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 46 smd rect (at 10.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 47 smd rect (at 10.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 48 smd rect (at 11.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 49 smd rect (at 11.75 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 50 smd rect (at 12.25 0.0) (size 0.3 1.25) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at 13.79 -2.325) (size 2.0 3.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 smd rect (at -13.79 -2.325) (size 2.0 3.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)