(module "EBWA06A" (layer F.Cu)
  (descr "EBWA-06-A-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 8.925 -0.05) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.925 -0.05) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EBWA06A" (at 8.925 -0.05) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.500 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 7.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.500 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 14.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.500 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model EBWA-06-A.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
