(module "EC11E09244BS" (layer F.Cu)
  (descr "EC11E09244BS")
  (tags "Switch")
  (fp_text reference S** (at 2.500 -7.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.500 -7.25) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EC11E09244BS" (at 2.500 -7.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad C1 thru_hole circle (at 2.500 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D1 thru_hole circle (at 0.000 -14.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad E1 thru_hole circle (at 5.000 -14.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -3.000 -7.5) (size 4.500 4.500) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 8.000 -7.5) (size 4.500 4.500) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model EC11E09244BS.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
