(module easyeda2kicad:SW-SMD_EC11E0940501 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.9) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-SMD_EC11E0940501 (at 0 11.9) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A smd rect (at -2.54 7.30 0.00) (size 1.30 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C smd rect (at 0.00 7.30 0.00) (size 1.30 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B smd rect (at 2.54 7.30 0.00) (size 1.30 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad D smd rect (at -2.54 -7.00 0.00) (size 1.30 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad E smd rect (at 2.54 -7.00 0.00) (size 1.30 2.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -5.00 -7.90 0.00) (size 2.50 3.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -5.00 7.90 0.00) (size 2.50 3.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 5.00 7.90 0.00) (size 2.50 3.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 5.00 -7.90 0.00) (size 2.50 3.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -6.40 0.00 0.00) (size 3.80 4.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 6.40 0.00 0.00) (size 3.80 4.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (drill 2.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/EC11E0940501/EC11E0940501.3dshapes/SW-SMD_EC11E0940501.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 1.300))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)