(module EC12D (layer F.Cu) (tedit 62BC09AC)
  (fp_text reference REF** (at 3 -7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value EC12D (at 0 7) (layer Dwgs.User))
  (pad S1 thru_hole circle (at 0 -6.85) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole circle (at 5.95 3.45) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad C thru_hole circle (at -5.55 4.15) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A thru_hole circle (at -5.55 -4.15) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B thru_hole circle (at 5.55 -4.15) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$6 thru_hole rect (at -5.55 0) (size 3.816 3.816) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P$7 thru_hole rect (at 5.55 0) (size 3.816 3.816) (drill 2.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
