(module easyeda2kicad:SW-TH_EC12D1564402 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -9.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_EC12D1564402 (at 0 9.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A thru_hole circle (at -5.71 -2.80 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad B thru_hole circle (at 5.39 -2.80 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad C thru_hole circle (at -5.71 5.50 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad D thru_hole circle (at 5.79 4.80 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 6 thru_hole oval (at -5.79 1.35 90.00) (size 3.40 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.4999949999999997 2.0499832))
	(pad 7 thru_hole oval (at 5.46 1.35 90.00) (size 3.40 3.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.4999949999999997 2.0499832))
	(pad E thru_hole circle (at -0.16 -5.50 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/EC12D1564402/EC12D1564402.3dshapes/SW-TH_EC12D1564402-L12.5-W11.7-H17.5-P11.1-LS14.1.wrl"
		(offset (xyz -0.160 -0.800 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)